
ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
[bookmark: _GoBack]на модульний водогрійний твердопаливний теплогенератор 
Замовник:	 Адреса об`єкту: 	
Телефон:	 Адреса електронної пошти: 	 Контактна особа  	 
(відповідальний за інформацію надану в опитувальному листі)
· Потреба в консультації при підборі опалювального обладнання, з виїздом спеціаліста від ТОВ «ТД КЗТО»	так	ні
(вартість даної послуги визначається відносно тарифної сітки).

1. НЕОБХІДНА МАКСИМАЛЬНА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ
ВОДОГРІЙНОГО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА МОДУЛЬНОГО	 	кВт	Гкал/год
а. Опалення приміщення:
-Необхідна теплова потужність:	кВт/год	ккал/год
-Робочий тиск в системі опалення : максимум	; мінімум	;(атм.;бар.)
-Температура теплоносія максимальна:	℃
-Розміри опалювальної будівлі:	м².; висота	м.
-Необхідна температура в приміщенні:	℃.
б. Обігрів сушильних камер :
-Необхідна теплова потужність:	кВт/год,	ккал/год
-Виробник камер: 	
-Об`єм завантаження однієї сушильної камери:	м³/сировини, к-ть камер	шт.
-Робочий тиск в системі опалення сушильної камери:	атм.; бар.
-Температура теплоносія максимальна :	℃
в. Гаряче водопостачання:
· Необхідна теплова потужність:	кВт/год	ккал/год
· Необхідна кількість гарячої води:	л/год,	м³/год
· Необхідна температура гарячої води:	℃
Увага! Робота твердопаливного обладнання без постійної присутності обслуговуючого персоналу в Україні ЗАБОРОНЕНО!
г. Необхідність комплектації:
-будинок для обслуговуючого персоналу	так	ні;
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Адреса заводу та головного офісу: 
Україна, Житомирська область, Коростенський район,
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вул.Центральна 50
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відділ: 
Костогриз
 
Сергій
+38(09
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)-466-61-9
9
)

-санвузол
-тамбур
- душова кабіна
-умивальник
-бойлер ГВП
-візок для транспортування золи
-димосос

 	так	ні;
 	так	ні;
 	так	ні;
 	так	ні;
 	так	ні;
 	так	ні;
 	так	ні;


-витяжні зонти над котлом
-циклон
-циклон-утилізатор
-утилізатор
- ємність акумуляційна
-димова труба

 	так	ні;
 	так	ні;
 	так	ні;
 	так	ні;
 	так	ні; об`єм	м³
 	так	ні висота	м, діаметр	м.

2. ПАЛИВО, ЩО СПАЛЮЄТЬСЯ (максимальні розміри, мм):
дрова: макс.розміри	мм,( Ø250,L=1000), вологістьW	%;
тирса та стружка деревні: макс.розміри		мм,(5x10x10), вологістьW			%; тріска деревна(щепа): макс.розміри		мм,(10x25x40), вологістьW		%; кора деревини: макс.розміри	мм,(10x25x40), вологістьW	%;
пелети деревні: макс.розміри	мм,( Ø 6x40), вологістьW		%; брикети деревні: макс.розміри		мм, вологістьW	%;
торф фрезерний: макс.розміри	мм,(10x25x40), вологістьW		%; торф`яна гранула: макс.розміри		мм,( Ø 6x40), вологістьW	%;
торф`яні брикети: макс.розміри	мм, вологістьW	%;
вугілля буре марки	: макс.розміри	мм, вологістьW	%;
вугілля кам`яне марки	: макс.розміри	мм,(50x50x80), вологістьW		%; газ природний : тиск газу		: макс.розміри		мм, вологістьW	%; інше: вид	: макс.розміри		мм, вологістьW		%;
3. 	СТУПІНЬ ЛОГІСТИКИ:	4. СТУПІНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПАЛИВОПОДАЧІ: поставка (гранульованого палива, тріски)
пелетовіз (трісковіз);	мішки (16 кг);		а) бункер живильний	; біг-бег (1 тонна);		самоскидом;	б) ручна подача палива		; інше 	
5. ЗОЛОВИДАЛЕННЯ:
 (
;
)а) автоматизоване (додаткове замовлення)	; б) ручне	;
6. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПАЛИВНИЙ СКЛАД (додаткове замовлення):
· Об`єм складу		м³, вид палива 		 макс.розміри	мм, вологістьW	%;
7. ДОДАТКОВА	КОМПЛЕКТАЦІЯ.	У	разі	Вашої	зацікавленості,	наші	спеціалісти виконають підбір та укомплектують котельню:
· Насосне обладнання	 	так	ні;(Н	m; Q	m3 /h)
· Дерево-дробильне обладнання	 	так	ні;

· Хімводопідготовка
· Запобіжно-скидний клапан

 	так	ні;(встановлено в котельні)
 	так	ні;

Експлуатація котлів без попередньої підготовки води ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. Вибір методів обробки води для живлення котлів і системи опалення має здійснюватися спеціалізованою Організацією. У випадку використання непідготовленої води , як теплоносія, гарантійне обслуговування заводом виробником анулюється.
Замовник  	
(ПІП,посада,підпис,печатка)
Дата заповнення опитувального листа «	»	20	р.
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