ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
[bookmark: _GoBack]на водогрійний твердопаливний котел
Замовник: 	 Адреса об`єкту: 	  Телефон: 	 Адреса електронної пошти: 	 Контактна особа  	 
(відповідальний за інформацію надану в опитувальному листі)
· Потреба в консультації при підборі опалювального обладнання, з виїздом спеціаліста від заводу «КЗОТ»	так	[image: ]	ні	[image: ]
(вартість даної послуги визначається відносно тарифної сітки).
1. НЕОБХІДНА МАКСИМАЛЬНА ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ
[image: ]КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Адреса заводу та головного офісу: Україна, Житомирська область, Коростенський район, с.Іскорось, вул.Центральна 50
Технічний відділ: Костогриз Сергій
+38(096)-466-61-99


ВОДОГРІЙНОГО КОТЛА
а. Опалення приміщення:

	кВт	Гкал/год

-Необхідна теплова потужність:	кВт/год	ккал/год
-Робочий тиск в системі опалення: максимум	; мінімум	; (атм.;бар.)
-Температура теплоносія максимальна:	℃
-Розміри опалювальної будівлі :	м².; висота	м.
-Необхідна температура в приміщенні:	℃.
б. Обігрів сушильних камер :
-Необхідна теплова потужність:	кВт/год,	ккал/год
-Виробник камер: 	
-Об`єм завантаження однієї сушильної камери:	м³/сировини, к-ть камер	шт.
-Робочий тиск в системі опалення сушильної камери:	атм.; бар.
-Температура теплоносія максимальна :	℃
в. Гаряче водопостачання:
-Необхідна теплова потужність:	кВт/год	ккал/год
· Необхідна кількість гарячої води:	л/год,	м³/год
· Необхідна температура гарячої води:	℃
г. Додаткове обладнання:

-димосос
-циклон
-циклон-утилізатор
-утилізатор
-акумуляційна ємність

	так		ні;
	так		ні;
	так	ні;
	так	ні;
	так	ні ; об`єм	м³

-димова труба		так	ні; висота	м, діаметр	м.

2. ПАЛИВО, ЩО СПАЛЮЄТЬСЯ (максимальні розміри, мм):
[image: ] дрова: макс.розміри	мм,( Ø250,L=1000), вологістьW	%;
[image: ] тирса та стружка деревини: макс.розміри		мм,(5x10x10), вологістьW		%; [image: ] тріска деревна(щепа): макс.розміри	мм,(10x25x40), вологістьW	%;
[image: ] кора деревини: макс.розміри	мм,(10x25x40), вологістьW		%; [image: ] пелети деревні: макс.розміри		мм,( Ø 6x40), вологістьW	%;
брикети деревні: макс.розміри	мм, вологістьW	%;
[image: ] торф фрезерний: макс.розміри	мм,(10x25x40), вологістьW		%; [image: ] торф`яна гранула: макс.розміри		мм,( Ø 6x40), вологістьW	%;
торф`яні брикети: макс.розміри	мм, вологістьW	%;
вугілля буре марки	: макс.розміри	мм, вологістьW	%;
вугілля кам`яне марки	: макс.розміри	мм,(50x50x80), вологістьW		%; газ природний : тиск газу		: макс.розміри		мм, вологістьW	%;
[image: ] інше: вид	: макс.розміри	мм, вологістьW	%;

3. СТУПІНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПАЛИВОПОДАЧІ:
а) бункер	[image: ];
б) ручне завантаження палива [image: ];
4. ЗОЛОВИДАЛЕННЯ:
а) автоматизоване (додаткове замовлення) [image: ] ; б) ручне [image: ] ;;

5. АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПАЛИВНИЙ СКЛАД (додаткове замовлення):	[image: ]
- Об`єм складу		м³, вид палива		 макс.розміри	мм, вологістьW	%;
5. ДОДАТКОВА	КОМПЛЕКТАЦІЯ.	У	разі Вашої	зацікавленості,	наші спеціалісти виконають підбір та укомплектують котельню на платформі:



· насосне обладнання
· дерево-дробильне обладнання
· хімводопідготовка
· запобіжно-скидний клапан

	так	ні;(Н	m; Q	m3 /h)
	так	ні;
	так	ні;(встановлено в котельні)
	так	ні;

Експлуатація котлів без попередньої підготовки води ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. Вибір методів обробки води для живлення котлів і системи опалення має здійснюватися спеціалізованою Організацією. У випадку використання непідготовленої води , як теплоносія, гарантійне обслуговування заводом виробником анулюється.
Звідки Ви про нас дізналися:
[image: ] преса;	[image: ] виставки;	[image: ] інтернет;	[image: ] по рекомендації

Замовник	
(ПІП,посада,підпис)
Дата заповнення опитувального листа «	»	20	р.
Спеціаліст	
(ПІП,підпис)
Дата отримання опитувального листа«	»	20	р.
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